**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**КЛОПИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

15 апреля 2022 года № 108

**Об утверждении типового проекта контейнерной мусорной площадки муниципального образования Клопицкое сельское поселение**

В соответствии с Федеральным законам от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 года № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», в рамках государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 17.07.2019 г. № 323, Уставом муниципального образования Клопицкое сельское поселение, администрация МО Клопицкое сельское поселение **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить типовой проект контейнерной мусорной площадки муниципального образования Клопицкое сельское поселение согласно приложению.
2. Постановление администрации № 143 от 29.07.2019 года «Об утверждении типового проекта контейнерной мусорной площадки МО Клопицкое сельское поселение» считать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Волосовского муниципального района «Сельская новь» и разместить на официальном сайте администрации Клопицкого сельского поселения.
4. Постановление вступает в силу после официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации МО

Клопицкого сельского поселения Т.В. Комарова

Приложение

к постановлению администрации

МО Клопицкое сельское поселение

от 15.04.2022г. №108

Типовой проект контейнерной мусорной площадки
МО Клопицкого сельского поселения

1. Поверхность контейнерной площадки должна быть иметь бетонное покрытие.
2. Размер площадки: длина - 9 м., ширина - 3,5 м., высота - 1,6 м.
3. Контейнерная площадка должна иметь ограждение и навес, в соответствии с примерным рисунком 1.
4. Расстояние от контейнерной площадки до нормируемых объектов (жилые дома, детские и спортивные площадки) - не менее 20 м.
5. Площадка должна иметь ровное покрытие с уклоном в сторону проезжей части 0,02%
6. Контейнерная площадка должна примыкать непосредственно к сквозным проездам

Материалы: каркас – металлическая труба 40х40; стенка – металлическая труба 40х20 профильный лист; крыша - профильный лист. Покрытие: грунт, эмаль.